

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CONGELATORI DA LABORATORIO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) DI DURATA QUINQUENNALE**

**C.I.G.: 7473846CD1**

**OFFERTA TECNICA – LOTTO 3**

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

**DICHIARA**

che i prodotti proposti possiedono le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, come precisate nel Capitolato Tecnico, **a pena di inammissibilità alla procedura.**

Tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate, l’indicazione di un “NO” comporterà **l’esclusione** immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caratteristiche Tecniche Minime** | **Dichiarazione** | |
| **Capacità lorda minima di 500 Litri** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Temperatura Regolabile** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Sistema di controllo elettronico digitale** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Display digitale per visualizzazione della temperatura impostata** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Intervallo di temperature impostabili compreso tra - 20 °C ÷ - 30 °C** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Risoluzione del dispositivo di impostazione della temperatura 0,5 °C** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Possibilità di programmazioni** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **N. 1 porta cieca** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Chiusura porta con serratura a chiave** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Spessore di coibentazione tra 60 ÷ 100 mm** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Incernieratura porta reversibile** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Idoneo all’inserimento di almeno nr. 5 ripiani come accessori** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Idoneo all’inserimento di almeno nr. 5 cassetti, estraibili e resistenti ai principali disinfettanti (es.virkon)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Rumorosità massima**  **di 60 dß(A)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Misurazione della temperatura interna** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Presenza di allarme di mancanza di corrente** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Presenza di allarme di apertura prolungata della porta** |  |  |
| **Rivestimento esterno in lamiera di acciaio verniciato bianco o altra finitura di cui il concorrente dichiara la compatibilità con la sanificazione** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Materiale interno bianco, del tipo plastico antiabrasione (resistente ai principali disinfettanti, es virkon)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Piastre evaporative per mantenimento della temperatura (non serve lo sbrinamento)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Possibilità di installazione su Nr. 4 ruote pivottanti** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Foro per passaggio sonda temperatura** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Alimentazione 230V – 50Hz** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Sistema di refrigerazione ammesso: HFC R404 o R600a o R290** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Comando per congelamento rapido** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Marcatura CE** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Manuale d’uso** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Manuale di Service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio** | 🞎 SI | 🞎 NO |

**e FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca  Modello  Ditta Produttrice  Codice Fornitore |
| Tempi di Consegna decorrente dalla ricezione del Buono d’Ordine | Giorni Solari Consecutivi |
| Termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare il collaudo e le operazioni di qualifica funzionale ed operativa del bene fornito decorrente dalla consegna | Giorni Solari Consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita, decorrente dalla convalida  Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione:   1. dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; 2. della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; 3. delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | Mesi |

**FIRMA**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

*e norme collegate*