

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI DA LABORATORIO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) DI DURATA QUINQUENNALE**

**C.I.G.: 7473693E8E**

**OFFERTA TECNICA – LOTTO 2**

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

**DICHIARA**

che i prodotti proposti possiedono le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, come precisate nel Capitolato Tecnico, **a pena di inammissibilità alla procedura.**

Tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate, l’indicazione di un “NO” comporterà **l’esclusione** immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caratteristiche Tecniche Minime** | **Dichiarazione** | |
| **Capacità lorda minima di 1400 Litri** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Temperatura Regolabile** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Sistema di controllo mediante termostato elettronico retro pannello** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Display digitale per visualizzazione della temperatura impostata** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Intervallo di temperature impostabili compreso tra 0°C e ÷ 10°C** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Risoluzione del dispositivo di impostazione della temperatura 0,1 °C** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **N. 2 porte** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Porte cieche** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Chiusura porta** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Termostato di sicurezza “antighiaccio” (temperatura non scende sotto di 0°C) oppure sbrinamento automatico** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Idoneo all’inserimento di almeno N. 12 ripiani a griglia estraibili e regolabili, resistenti ai principali disinfettanti (es.virkon)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Idoneo all’inserimento di almeno N. 6 (per anta) cassetti antiribaltamento, estraibili e resistenti ai principali disinfettanti (es.virkon)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Rumorosità massima**  **di 60 dß(A)** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Misurazione della temperatura interna** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Presenza di allarme di mancanza di corrente** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Presenza di allarme di apertura prolungata della porta** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Rivestimento esterno in acciaio Inox** |  |  |
| **Materiale interno in acciaio Inox** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Illuminazione Interna** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Ventilazione interna forzata** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Dotato di piedini regolabili in altezza** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Foro per passaggio sonda temperatura** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Alimentazione 230V – 50Hz** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Sistema di refrigerazione ammesso sistema HFC R404 o R600a o R290** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Marcatura CE** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Manuale d’uso** | 🞎 SI | 🞎 NO |
| **Manuale di Service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio** | 🞎 SI | 🞎 NO |

**e FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca  Modello  Ditta Produttrice  Codice Fornitore |
| Tempi di Consegna decorrente dalla ricezione del Buono d’Ordine | Giorni Solari Consecutivi |
| Termine entro cui il concorrente si impegna ad effettuare il collaudo e le operazioni di qualifica funzionale ed operativa del bene fornito decorrente dalla consegna | Giorni Solari Consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita, decorrente dalla convalida  Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione:   1. dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; 2. della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; 3. delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | Mesi |

**FIRMA**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

*e norme collegate*