**OFFERTA TECNICA LOTTO 2**

**procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’appalto della fornitura di un sistema UPLC con analizzatore di massa a triplo quadrupolo (lotto 1) e di un sistema UPLC con analizzatore di massa a triplo quadrupolo (lotto 2) nell’ambito del Programma “PNRR PNC VENETO - PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" degli Enti del Sistema SNPS-SNPA e all’interno del Sistema Regionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici (SRPS).”, CUP: I83C22000640005 – CIG LOTTO 1: A03F93F613 – CIG LOTTO 2: A03F971F53**

Il sottoscritto…….....……………………......., nato a………..………….. Prov. …..., il..……..…..............., C.F..…………………..…, residente a ……..…………..………. Prov…………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(*se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all’originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura*) dell’impresa…………………………………………, con sede legale a…….……………. Prov…………. Via……….……….......................n.................

**DICHIARA,**

**AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ INCORRERE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:**

1. **che i beni offerti presentano le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico, richieste dalla *lex specialis* di gara a pena di inammissibilità alla procedura;**
2. **che i beni offerti posseggono le seguenti le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa, indicandone i dati e le informazioni di *performances*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Num.** | **Criterio di valutazione qualitativo** | **Dichiarazione di fornitura** |
| 1 | Sensibilità in ESI POSITIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Reserpina (609 > 195) e sensibilità in ESI NEGATIVA in modalità MS/MS iniettando 1 pg on-column di Cloramfenicolo (321 > 152) ≥ 3000000:1 | *🞎 Caratteristica presente*  *🞎 Caratteristica non presente*  vedasi pag. …… del documento denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegato all’offerta tecnica |
| 2 | 24 mesi di garanzia full risk | *🞎 Caratteristica presente*  *🞎 Caratteristica non presente* |
| 3 | 36 mesi di garanzia full risk | *🞎 Caratteristica presente*  *🞎 Caratteristica non presente* |

**Come indicato nel relativo paragrafo dell’offerta tecnica si allegano le schede tecniche del sistema offerto.**